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我公司就商丘商贸学校 学生双层组合钢架床采购 事宜报价如下：
报价表：
	序号
	名称
	规格（参数）
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	双层组合钢架床
	（一）双层组合钢架床外观尺寸:4500 x 900 x 1800mm 。（二）、颜色:灰白垂纹色。（三）、钢架床，采用三孔榫插卡式连接方式，床立柱和横梁的连接不采用任何螺栓螺丝。（四）、焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油、去锈、酸洗、表调、陶化后，床立柱、横梁需双面静电喷塑，高温固化而成。（五）、床立柱:采用冷轧钢型材82*82壁厚1.5mm+ 1mm。（内角双边缘压边）内外两面均有环氧塑脂喷涂。（六）、采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成，其立面为中空异形（解决了传统方管床管内不能喷涂的弊端），横梁正面有两条流线压型，下部圆弧面，立面成型后尺寸为95mm×40mm，材料厚度为1.5mm+ 1mm，内外两面均有环氧塑脂喷涂。（七）、床板横撑：床体横撑5根，采用20mm×30mm×1.2mm+ 1mm优质钢管制作；两端冲压中字型防脱孔，横撑与横梁结合处须焊接防退卡片。（八）、床头护栏：Ф25mm×1.2mm，与床头横梁连接成“目”字形，高度为255mm。（九）、组合式床中步梯:主管不小于30mm*30mm*1.5mm(±0.02 mm)方管，踏板采用长度 500mm*宽300mm*厚1.5mm(防滑条纹)优质冷轧钢板经模压而成，共四层。爬梯高1280mm，宽500mm，每踏深 215mm，爬梯需与床连接固定。（十）、胶套及封盖：ABS工程塑料（一次性注塑成型）壁厚5mm，所有塑料配件采用优质环保工程塑料（十一）、床板：多层板，厚度 18+1mm
	套
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	报价金额：
	

	报价单位（签字盖章）：
	


注：报价为含税、含运输、含安装、含辅料全包价
